Moduł wejść dwustanowych MWE

Moduł wejść dwustanowych składa się z 8 torów wejściowych. Każdy z nich może zostać skonfigurowany indywidualnie. Istnieje możliwość skopiowania ustawień z wybranego toru do pozostałych torów w obrębie danego modułu, w tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem na obszarze konfiguracji wybranego toru i wybrać Kopiuj ustawienia.

Na konfigurację pojedynczego toru wejściowego składają się:

- 1. Etykieta opisowa o długości 32 znaków alfabetu łacińskiego
- 2. Działanie (funkcja) danego toru domyślnie związane z jego pozostałą konfiguracją(zmiana funkcji na inną niż domyślna powoduje pominięcie uwzględniania pozostałej konfiguracji tego toru).
- 3. Rodzaj pobudzenia określa stan fizyczny wejścia powodujący pobudzenie sygnału na tym torze; każdy tor może być aktywowany poprzez podanie napięcia(stan normalny beznapięciowy) lub przez zanik napięcia(stan normalny pod napięciem) na zaciskach danego toru.
- 4. Czas opóźnienia pobudzenia określa okres czasu jaki musi upłynąć aby aktualny stan fizyczny toru został uznany za jego pobudzenie. Wartość musi znajdować się w przedziale od 0,04s do 25,0s. Umożliwia to odfiltrowanie zakłóceń.
- 5. Czas opóźnienia zaniku określa okres czasu jaki musi upłynąć aby aktualny stan fizyczny toru został uznany za zanik jego pobudzenia. Wartość musi znajdować się w przedziale od 0,04s do 25,0s. Umożliwia to odfiltrowanie zakłóceń.
- 6. Powielenia domyślnie są nie aktywne. W takim stanie dany tor jest uznawany za pobudzony tylko w trakcie występowania odpowiedniego stanu fizycznego na zaciskach tego toru. W przypadku powieleń podtrzymanych dany tor pozostaje uznawany za pobudzony, aż do momentu skasowania pobudzenia przez użytkownika, nie zależnie od faktycznego czasu pobudzenia tego toru.
- 7. Akustyka pozwala na wybór które tory logiczne akustyki mają zostać aktywowane wraz z pobudzeniem danego toru wejściowego.
- 8. Napięcie wejściowe AC/DC wprowadza odpowiednie korekty do obliczeń.
- 9. Sygnał migowy wolny
- 10. Sygnał migowy szybki
- 11. Samokasowanie po zaniku pobudzenia jest opcją umożliwiającą wymuszenie automatycznego skasowania podtrzymanego pobudzenia w reakcji na zanik tego pobudzenia.