Funkcje kontroli dostępu

Program rozróżnia 5 poziomów uprawnień, które wpływają na to, które jego funkcje są aktualnie dostępne.

- Obserwator
- Konfigurator - poziom 1
- Konfigurator - poziom 2
- Administrator
- Serwis

Poziom Obserwator to poziom domyślny, pozwala tylko na podgląd konfiguracji urządzenia oraz wartości pomiarowych. Zalogowanie jako Konfigurator - poziom 1 lub Konfigurator - poziom 2 wymaga podania hasła zapisanego w konkretnym urządzeniu i jest możliwe dopiero po nawiązaniu połączenia. Te poziomy udostępniają możliwość zmiany konfiguracji, a także opcje sterowania urządzeniem.

W celu zmiany obecnego poziomu dostępu należy kliknąć przycisk na górnym panelu oznaczony wizerunkiem kłódki. W panelu, który został wyświetlony należy wybrać docelowy poziom z listy rozwijanej oraz podać hasło.

W tym samym panelu można dokonać zmiany haseł urządzenia. Po wpisaniu nowego hasła należy kliknąć przycisk Zatwierdź, a następnie ręcznie zapisać konfigurację w urządzeniu.