SC-16 - Sygnalizacja Centralna

Urządzenie SC-16 jest przeznaczone do optycznej (LED) wizualizacji informacji przekazywanych na jego wejścia w postaci dwustanowych sygnałów napięciowych. W szczególności mogą to być sygnały o zadziałaniu zabezpieczeń oraz informacje o działaniach awaryjnych i zakłóceniach istotne dla szybkiej oceny sytuacji przez służby eksploatacji. SC-16 jest urządzeniem swobodnie programowalnym - każda dioda sygnalizacyjna może pokazywać stan dowolnego pojedynczego wejścia lub grupy wejść. Niezależnie informacja o zakłóceniach może być także skierowana na wyjścia przekaźnikowe, odpowiednio skonfigurowane.

Urządzenie współpracuje z sygnalizacją akustyczną stacji oraz zawiera rejestrator sygnalizowanych zdarzeń. Urządzenie posiada łącza światłowodowe, RS-485 lub Ethernet do komunikacji z systemem nadzoru. Współpraca odbywa się w protokołach ZEG (inżynierskie oprogramowanie SMiS) oraz IEC 60870-5-103, a także opcjonalnie: MODBUS, DNP3.